**FICHE PRODUIT**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Document non contractuel |
|  |  |
| **MINI GRAPIN DE DEMOLITION ET DE TRIAGE DEMAREC** |
|  | **CARACTERISTIQUES*** Poids: 115 Kg
* Porteur : 1-2 tonnes
* Hauteur : 770 mm
* Largeur : 300 mm
* Ouverture : 792 mm
* Contenance : 35 l
* Force de fermeture : 20 kN
* Débit : 10-40 L/min
* Pression max ouverture/fermeture : 200 bar
* Pression max rotation : 200 bar

**EQUIPEMENTS*** Poids réduit
* Plaques perforées en **Hardox**.
* Bande transversale sur les coques
* Chevalet prolongé en **Hardox**
* Protection optimale de l’hydraulique
* Valve de retenue sur la fonction grappin
* Attache rapide attachée avec boulons

 |
| **APPLICATIONS*** Le mini grappin de démolition et de triage DEMAREC convient parfaitement à tous les travaux de démolition et de récupération qu’il s’agisse de rénovation, de débroussaillage ou de dommages consécutifs à un incendie.

**AVANTAGES TECHNIQUES*** La pince à un poids très réduit mais elle se caractérise par une exécution particulièrement robuste.
* Grâce à la hauteur et au poids limité des pinces, la combinaison excavateur et pince est extrêmement stable dans toutes les circonstances.
 |
| **DIMENSIONS** |