**FICHE PRODUIT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Document non contractuel | |
|  | |  | |
| **MINI GRAPIN DE DEMOLITION ET DE TRIAGE DEMAREC** | | |
|  | **CARACTERISTIQUES**   * Poids: 115 Kg * Porteur : 1-2 tonnes * Hauteur : 770 mm * Largeur : 300 mm * Ouverture : 792 mm * Contenance : 35 l * Force de fermeture : 20 kN * Débit : 10-40 L/min * Pression max ouverture/fermeture : 200 bar * Pression max rotation : 200 bar   **EQUIPEMENTS**   * Poids réduit * Plaques perforées en **Hardox**. * Bande transversale sur les coques * Chevalet prolongé en **Hardox** * Protection optimale de l’hydraulique * Valve de retenue sur la fonction grappin * Attache rapide attachée avec boulons | |
| **APPLICATIONS**   * Le mini grappin de démolition et de triage DEMAREC convient parfaitement à tous les travaux de démolition et de récupération qu’il s’agisse de rénovation, de débroussaillage ou de dommages consécutifs à un incendie.   **AVANTAGES TECHNIQUES**   * La pince à un poids très réduit mais elle se caractérise par une exécution particulièrement robuste. * Grâce à la hauteur et au poids limité des pinces, la combinaison excavateur et pince est extrêmement stable dans toutes les circonstances. |
| **DIMENSIONS** | | |