**FICHE PRODUIT**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Document non contractuel |
| **Pelle Yanmar B7 Sigma-6** |
| **CARACTERISTIQUES** * Poids : 8200 Kg
* Profondeur de fouille : 4180 mm
* Hauteur de déversement : 5540 mm
* Force d’excavation (bras / godet) : 40.6 / 56.9 kN
* Rayon de rotation arrière : 1139 mm
* Dimensions hors tout (L x l x H) : 5850 x 2270 x 2680 mm
* Vitesse de translation : 2.7 / 4.8 km/h
* Pivote à 360°
 |  |
| **LES EQUIPEMENTS OPTIONNELS*** Peinture spéciale
* Huile biologique
* Contre poids additionnel
* Ligne haute pression pour attache rapide hydraulique
* Antivol (à clé / à clavier)
 | * 1 gyrophare LED
* 1 phare LED sur cabine
* Balise lumineuse sur socle magnétique
* Grilles de protection FOPS II sur le toit de cabine + barres avant
* Kit Pads pour chenilles acier à boulonner, en caoutchouc durable, renforcé et résistant aux coupures
 |
| **DIMENSIONS** |  |