**FICHE PRODUIT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Document non contractuel | | | |
| **Pelle Yanmar B7 Sigma-6** | | | | |
| **CARACTERISTIQUES**   * Poids : 8200 Kg * Profondeur de fouille : 4180 mm * Hauteur de déversement : 5540 mm * Force d’excavation (bras / godet) : 40.6 / 56.9 kN * Rayon de rotation arrière : 1139 mm * Dimensions hors tout (L x l x H) : 5850 x 2270 x 2680 mm * Vitesse de translation : 2.7 / 4.8 km/h * Pivote à 360° | | |  | |
| **LES EQUIPEMENTS OPTIONNELS**   * Peinture spéciale * Huile biologique * Contre poids additionnel * Ligne haute pression pour attache rapide hydraulique * Antivol (à clé / à clavier) | | * 1 gyrophare LED * 1 phare LED sur cabine * Balise lumineuse sur socle magnétique * Grilles de protection FOPS II sur le toit de cabine + barres avant * Kit Pads pour chenilles acier à boulonner, en caoutchouc durable, renforcé et résistant aux coupures | | |
| **DIMENSIONS** | | | |  |