|  |  |
| --- | --- |
|  | **Fiche produit**  Document non contractuel |
| **EC80 MARTEAU HYDRAULIQUE ATLAS COPCO** | |
| **CARACTERISTIQUES**   * Porteur : 5.2 – 12.0 Tonnes * Poids de service : 370 Kg * Débit d’huile : 60 -90 l / min * Pression de service : 120 - 150 bars * Fréquence de percussion (mode Autostart) : 530 – 1000 coups/min * Diamètre de l’outil : 80 mm * Puissance hydraulique max. admissible : 23 kW * Niveau de puissance acoustique garanti : 115 dB (A) * Niveau de pression acoustique (r=10m) : 87dB (A) | Capture d’écran |
| **APPLICATIONS**   * Construction * VRD * Démolition * Rénovation * Aménagement d’espaces verts | **EQUIPEMENTS**   * Technologie hybride * Technologie de contrôle avancée * Conception monobloc * Douille remplaçable * VibroSilenced Plus |
|  | |

**DIMENSIONS (mm)**