|  |  |
| --- | --- |
|  | **Fiche produit**Document non contractuel |
| **EC80 MARTEAU HYDRAULIQUE ATLAS COPCO** |
| **CARACTERISTIQUES*** Porteur : 5.2 – 12.0 Tonnes
* Poids de service : 370 Kg
* Débit d’huile : 60 -90 l / min
* Pression de service : 120 - 150 bars
* Fréquence de percussion (mode Autostart) : 530 – 1000 coups/min
* Diamètre de l’outil : 80 mm
* Puissance hydraulique max. admissible : 23 kW
* Niveau de puissance acoustique garanti : 115 dB (A)
* Niveau de pression acoustique (r=10m) : 87dB (A)
 | Capture d’écran |
| **APPLICATIONS*** Construction
* VRD
* Démolition
* Rénovation
* Aménagement d’espaces verts
 | **EQUIPEMENTS*** Technologie hybride
* Technologie de contrôle avancée
* Conception monobloc
* Douille remplaçable
* VibroSilenced Plus
 |
|   |

**DIMENSIONS (mm)**